曲靖师范学院非政府采购项目询价表

项目名称：演播厅灯光设备（QSY2019023） 预算金额：99556.00元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置及技术参数 | 投标响应配置及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生厂厂家 | 交货期 （自然天） |
| 1 | 面光灯 |  |  | COB3200K暖色调焦，DMX 5通道控制模式;  调光，频闪，预留通道，预留通道，调焦;  适合于户外移动演出、中大型演出、婚礼、租赁、商演、等场所;  输入电压:AC100V~240V， 总功率:50/60Hz 300W 光束角度:6°/50° 防护等级: IP X4。LED 光源:230 W COB电动调节。显色指数: 色温:90 Ra ,超高亮度，高效节能，可替代1000W筒灯。LED-PAR230 WW 3000K/ LED-PAR230 CW 5700K尺寸: 360 x 290 x 340mm |  | 28 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 遮光菲罩 |  |  |  |  | 28 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 染色灯 |  |  | 输入电压：AC100-240V，50-60HZ  灯具功率：150W；LED 光源：13\*9W添鑫灯珠 三合一RGB；颜 色：均匀的RGB混色系统和彩虹效果，换色速度0-20Hz ；灯珠寿命：平均50000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保；通道数量：7/43/39个DMX通道；控制模式：国际标准DMX512信号、声控、单控、自走、主从；光束角度：25°（40°、60°可选）；高速频闪：独立电子频闪，1-25Hz；线性调光：0-100%线性调光；产品特点：光效高，混色均匀，性能稳定；防护等级：IP20  工作环境：室内 0℃-40℃；产品尺寸：1000mm×73mm×88mm(L×W×H)；产品净重：5kg |  | 8 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 定点灯 |  |  | 380三合一电脑灯 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 灯光控台 |  |  | mini |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 信号线 |  |  |  |  | 200 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 电源线 |  |  |  |  | 200 | 米 |  |  |  |  |
| 8 | 卡农头 |  |  |  |  | 34 | 对 |  |  |  |  |
| 9 | 50圆管吊杆 |  |  | 12m+6m两侧。 |  | 18 | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 钢丝 |  |  | 12m，M8，吊装 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  | 项目总报价 | | | 小写： 大写： | | | | | | | |

备注：1**.提供产品必须为原装正品,包装完整，含运输、安装调试、线材辅材等。**

**2. 本项目报价为包干价。**

报价单位（盖章）：

法人签字： 授权代表签字：

法人电话： 授权代表电话：

日 期：